1. 采购项目名称：VPN设备采购
2. 采购设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **配置要求** | **数量** |
| 1 | VPN设备 | 软硬件平台系统，含硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务。硬件参数：20G/秒吞吐量，IPSec吞吐量800Mbps，IPS吞吐量7Gbps，AV吞吐量4.5Gbps，最大并发连接数1500万，每秒新建连接数17万，IPSec隧道数20000，最大支持10000个SSL VPN用户数，本次实配不少于108个SSL VPN并发授权，配置IPS、AV、 QoS功能三年授权，1U，12个千兆电口（含6对Bypass接口），4个千兆光口，2个接口扩展槽位，冗余交流电源，三年质保 | 1 |

1. 实施项目组技术人员要求

实施项目组应至少包含以下认证工程师；

1.项目经理具有PMP专业认证证书，且应为投标人在职员工，具有人社局颁发的中级工程师职称，投标人应具有近三个月为其缴纳社保的证明材料。

2.网络工程师具有HCSE或HCIE认证工程师证书，且为投标人在职员工，投标人应具有近三个月为其缴纳社保的证明材料。

3.信息安全认证工程师具有CISAW或CISP证书，且为投标人在职员工，投标人应具有近三个月为其缴纳社保的证明材料。

4.系统认证工程师具有RHCE证书，且为投标人在职员工，投标人应具有近三个月为其缴纳社保的证明材料。

5.本地化技术服务团队

四、质保3年