安全设备采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 相关配置 | 数量 | 价格 |
| 1 | 数据库审计 | 国产品牌，标准2U硬件，银河麒麟操作系统；硬件:海光处理器，内存32GB；硬盘4TB机械硬盘；接口：6个千兆电口（1个管理，1个HA），4个千兆光口，2个万兆口（含2个千兆SFP多模光模块）；电源：双电源；2个扩展槽位；每秒新建连接≥5W，整机吞吐≥5.4Gbps，应用识别功能1年，1年攻击检测、僵尸主机规则库升级许可；1个云审计代理/Agent授权，三年质保 | 1 |  |
| 2 | 日志审计 | 国产品牌，标准2U硬件；芯片+操作系统：飞腾腾锐D2000+统信UOS；内存16GB，硬盘6TB机械硬盘； 电源：双电源， 接口：千兆电口\*6（包含管理口\*1，HA口\*1，业务口\*4）千兆光口\*4（含2个千兆SFP多模光模块）；万兆光网口 \* 2；日志采集资产100个，最大支持拓展到300个，日志处理能力EPS：≥4000/秒，三年质保 | 1 |  |
| 3 | 外网防火墙 | 国产品牌，CPU芯片：飞腾, 操作系统：国产操作系统,网络层吞吐量(Mbps，双向，IPv4、长字节)：6000,内存：8GB,TCP并发连接数(IPv4)：480万,TCP每秒新建连接速率(个/秒)：100000,管理口(个)：1,硬盘(原配硬盘规格)：1TB,千兆光口(个)：4,入侵检测防御规则库：三年, TCP并发连接数(IPv6)：300万,HA口(个)：1,应用层吞吐量(Mbps，单向、IPv4、长字节)：3000,千兆电口(个)：4,应用规则库：三年,高度（U）：1U,防病毒规则库：三年,万兆光口(个)：0,应用层吞吐量(Mbps，单向、IPv6、长字节)：3000,扩展槽：2,网络层吞吐量(Mbps，双向，IPv6、长字节)：6000,安装方式：标准机架式,其它接口(个)：1个CON口，2个USB口，三年质保 | 2 |  |
|  |  |  | 总价 |  |

注：提供苏采云框架协议履约证明。