服务器配置要求

1. 设备配置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **型号** | **建议配置需求** | **数量** |
| 虚拟化服务器 | DellEMC PowerEdge R750xs-6326 | 2\*英特尔至强 金牌 6326 2.9G, 16C/32T, 11.2GT/s, 24M 缓存, Turbo, HT (185W) DDR4-3200，2\* 32GB RDIMM, 3200MT/s，2\* 600GB 10K RPM SAS 2.5英寸热插拔硬盘，1\* PERC H355 控制器，1\*双端口1GbE BASE-T 适配器，双, 热插拔, 冗余电源 (1+1), 800W，DRAC9, 企业版，3年质保 | 3 |
| 新增配件：  64GB 内存\*4条  2口10Gbe光口网卡 网络控制器\*1块  10Gbe SFP+光模块 网络控制器\*2块  双口16Gb FC HBA卡（含模块）FC HBA卡\*1块  H750 8GB缓存阵列卡 阵列卡\*1块 | 3 |
| **在苏采云系统中采购** | | | |
| **合计** | |  |  |