智慧照明调研要求

1. 主要要求
2. 门诊楼、行政楼公共区域照明智能化改造，节省能耗
3. 智慧照明中央控制系统1套
4. 4路16A开关执行器28个 ，路16A开关执行器84个，8场景智能开关32个， 4寸终端触控屏4个，总线电源960mA5个， 线路耦合器2个， IP路由器3个，智能照度感应调节灯具160套，智能网关10个等。